附件：授予合同供应商科尔卡诺集团有限公司报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参考图例 | 尺寸 | 材质说明 | 单位 | 不含增值税单价（元/单位） |
| 1 | 班台 |  | 2000\*1670\*750 | 基材:采用E0级板材，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用天然直纹木皮贴面；五金:采用优质五金配件，如德国“海蒂诗”三节轨、加装线盒（电源模块、1个HDMI模块、2个网络模块（CAT.6)、2个USB充电接口）等、设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入；表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好； 油漆:采用知名品牌环保油漆，美观、不变色、光滑耐磨；扪皮：采用优质黑色超纤皮，纯手工扪皮工艺；桌腿定制为一个柜体，柜体尺寸除长度外大小左右对称。 | 张 | 8758.41 |
| 2 | 文件柜 |  | 2000\*400\*2000 | 基材:采用E0级中纤板 ，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用天然核桃木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固；封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；油漆:采用知名品牌环保油漆，美观、不变色、光滑耐磨； 功能：柜体上下分为三个部分，该产品图片仅供参考，中间部分柜体从地面向上750mm高度的位置定制整条台面要求可放置400mm高度的物件并且中间只能使用最多一块站板。储物：柜体上下分为三个部分，上下两个部分做开门。 | 组 | 9976.11 |
| 3 | 班椅 |  | 615\*640\*1185 | 皮：优质进口牛皮（人体接触部位），高回弹定型海绵，铝合金固定扶手；坐、背绵：采用 一次成型高密度发泡海绵，密度约为50kg/立方米。弹性适中，回弹性强，抗变形能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适；曲木板：依据人体工学原理设计，曲木板采用1.5mm夹板多层垫压成型,成型板材约12mm,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防虫等化学处理；底盘：STG同步倾仰底盘，3档锁定，三级电镀气压杆，R350的铝合金脚，60R的黑色PU静音轮；气压棒：采用优质品牌“SHS”三弘气压棒， 外观光泽、密封性能好、伸缩速度性能快、抗拉强度好、升降自如的情况下基本无声响，经测试可承受250KG压力，升降30万次无损。 | 把 | 3603.54 |
| 4 | 班前椅 |  | 650\*645\*1050 | 1、面料:选用进口品牌小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变 形；3、金属弓形脚。  | 把 | 2535.4 |
| 5 | 茶水柜1 |  | 1500\*438\*905 | 基材:采用E1级中纤板 ，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用天然木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，结构简单，链接牢固，自主设计斜钢板脚简洁美观；封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；油漆:采用华润油漆，美观、不变色、光滑耐磨； | 个 | 2584.96 |
| 6 | 茶水柜2 |  | 900\*438\*75 | 基材:采用E1级中纤板 ，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用天然木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，结构简单，链接牢固，自主设计斜钢板脚简洁美观；封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；油漆:采用华润油漆，美观、不变色、光滑耐磨； | 个 | 2469.91 |
| 7 | 办公桌 |  | 1800\*1670\*750 | 基材：采用欧洲E0级基材标准，甲醛释放量符合国家标准。 贴面：板材采用进口饰面纸，耐磨，不易变色。 五金：品牌五金配件，如德国“海蒂诗”三节轨、设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；锁为“乐思特弗”侧面连锁。 表面：表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好。 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。 | 张 | 6091.15 |
| 8 | 文件柜 |  | 2000\*415\*1935 | 1、基材使用E0级刨花板，采用福人、大亚或同等品牌2、功能：柜体上下分为三个部分，该产品图片仅供参考，中间部分柜体从地面向上750mm高度的位置定制整条台面要求可放置400mm高度的物件并且中间只能使用最多一块站板。3、储物：柜体上下分为三个部分，上下两个部分做开门。 | 组 | 4819.47 |
| 9 | 办公椅 |  | 650\*645\*1190 | 标配说明：固定头枕，白色尼龙背框，双层透气网布，升降腰托，3D功能扶手，带塑料座壳，自载重托盘，带座垫滑动，4档锁定，三级喷塑气压杆，R350的铝合金脚，60R的黑色尼龙轮。带腿拖，倾仰角度最大可达150° | 把 | 1269.03 |
| 10 | 会议桌 |  | 6400\*2300\*760 | 1、贴面材料：采用美国大西洋牌胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用吉林露水河中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L，密度在650~850kg/m3之间,静曲张度≥25Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用“易涂宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，达到国家E1级环保要求。4、功能说明：中间为封闭式皮板5、可放置升降屏 | 张 | 18867.26 |
| 11 | 会议椅 |  | 570\*575\*855 | 1、面材：优质品牌头层牛皮（如卡森）撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018），应符合HJ507-2009的要求。 2、海绵：防火海，绵座绵密度≥25kg/m3，其他部位密度≥18kg/m3 3、曲木板：12mm外板/6mm内板，E1级优质曲木板 4、弓形脚：壁厚2.0mm钢管折弯而成，表面电镀 5、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求；其中，抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。 | 把 | 753.1 |
| 12 | 三人沙发 |  | 2080\*910\*860 | 1、面材：使用优质头层真皮+仿皮2、海绵：使用优质高回弹密度海绵3、内架：采用榫卯结构，材料为优质落叶松及E0级夹板4、沙发脚：采用实木油漆沙发脚 | 张 | 6023.01 |
| 13 | 单人沙发 |  | 1060\*910\*860 | 1、面材：使用优质头层真皮+仿皮2、海绵：使用优质高回弹密度海绵3、内架：采用榫卯结构，材料为优质落叶松及E0级夹板4、沙发脚：采用实木油漆沙发脚 | 张 | 3295.58 |
| 14 | 茶几 |  | 1200\*630\*420 | 1、面材：天然木皮贴面。2、基材：品牌E0级中纤板、品牌E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。3、油漆：采用知名品牌环保油漆，封闭式涂装。 | 个 | 1488.5 |
| 15 | 茶几 |  | 600\*600\*420 | 1、贴面材料：采用知名品牌实木木皮饰面，厚度0.8mm；2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用知名品牌中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L，密度在650~850kg/m3之间,静曲张度≥25Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用品牌PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，达到国家E1级环保要求。 | 个 | 1224.78 |
| 16 | 接待桌 |  | 2200\*1000\*760 | 基材:采用E0级板材 ，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用天然核桃木木皮贴面； 五金:采用优质五金配件，设计大方合理，结构简单，链接牢固，简洁美观；封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；油漆:采用华润油漆，美观、不变色、光滑耐磨； | 张 | 4380.53 |
| 17 | 培训桌 |  | 1400\*500\*750 | 基材:刨花板使用国内知名板材制造商、用E0级基材标准，静曲强度为13.7MPa，含水率为6.8%，密度为0.67g/cm³，甲醛释放量0.047mg/m³；贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用知名品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：培训桌下架为优质钢制产品，表面喷塑闪银色，简约时尚，造型独特、美观、稳定性强，钢制折叠台架 有电脑主机活动托  | 张 | 884.96 |
| 18 | 培训椅1 |  | 570\*575\*855 | 黑色尼龙背框，喷塑钢架，活动座垫，可推叠，固定脚钉。 | 把 | 584.07 |
| 19 | 会议桌 |  | 2400\*1200\*750 | 1、贴面材料：采用知名品牌实木皮饰面，厚度0.8mm；2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用知名品牌中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L，密度在650~850kg/m3之间,静曲张度≥25Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用知名品牌PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，达到国家E1级环保要求。 | 张 | 8299.12 |
| 20 | 会议桌 |  | 4200\*1500\*750 | 1、贴面材料：采用知名品牌实木皮饰面，厚度0.8mm；2、封边用材：与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用知名品牌中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L，密度在650~850kg/m3之间,静曲张度≥25Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用知名品牌PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，达到国家E1级环保要求。 | 张 | 14237.17 |
| 21 | 主席台 |  | 1400\*600\*760 | 基材:采用E1级中纤板 ，甲醛释放量符合国家标准；面材:采用知名品牌实木木皮贴面； 封边:采用优质中密度纤维板基材和实木木皮封边，有效的防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；油漆:采用华润油漆，美观、不变色、光滑耐磨； | 张 | 2513.27 |
| 22 | 主席椅 |  | 635\*735\*960 | 1、面料:选用进口品牌小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，实木四脚支撑。 | 把 | 1950.44 |
| 23 | 条桌 |  | 1400\*500\*750 | 基材:刨花板使用国内知名板材制造商、用E0级基材标准，静曲强度为13.7MPa，含水率为6.8%，密度为0.67g/cm³，甲醛释放量0.047mg/m³；贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色。表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用知名品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；五金：培训桌下架为优质钢制产品，表面喷塑闪银色，简约时尚，造型独特、美观、稳定性强，钢制折叠台架  | 张 | 1132.74 |
| 24 | 培训椅2 |  | 570\*575\*855 | 1、面料:选用进口优质网布/麻绒,2、基材:优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形，4、喷涂弓形脚，固定脚钉。 | 把 | 588.5 |
| 25 | 培训椅3（带写字板） |  | 760\*615\*860 | 标配说明：黑色尼龙背框，喷塑流星灰钢架，固定尼龙扶手，带写字板，活动座垫，可推叠， | 把 | 596.46 |
| 26 | 餐桌 |  | 1400\*700\*750 | 台面：选用“威盛亚”防火板贴面，符合国家环保标准。表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺及其他不平整现象。两侧面直封边，前后防火板倒圆。封边：选用上海“兄奕”牌PVC封边条，封边厚度2mm，防止水分侵入，造成变形开裂。基材：采用优质“大亚”品牌环保中密度纤维板，甲醛释放量完全符合国家E1级环保标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³（气候箱法）, 含水率控制在3%-13%标准区间内，环保性能指标完全符合GB/T11718-2009《中密度纤维板标准》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》标准。桌脚：采用上海宝钢一级冷轧钢板，钢制立柱壁2.0mm（含漆膜厚度），表面经酸洗磷化，采用“阿克苏”牌粉末静电喷涂。喷塑前：经严格去油、除锈和磷化、表调等15道防锈处理达到室内5年不生锈。喷涂后：涂装的颜色无明显色差.涂装的膜厚厚薄均匀,漆膜厚度在20um以上，漆膜的表面硬度达2h级以上。涂装外观面不出现流挂,伤痕,麻点,块状,研磨印等。符合国家检测标准：GB/T3325-2008、GB/T 700-2006.整体采用先进的机械化设备、模具、成型自动化流水线；实行严格的检验. | 张 | 786.73 |
| 27 | 餐椅 |  | 530\*520\*860 | 标配说明：会议、洽谈、培训等多用途椅，塑背采用全新环保型ABS塑料，电镀弓形脚。 | 把 | 215.93 |
| 28 | 员工工位 |  | 1500\*1500\*1150 | 1、框架：铝合金6063-T5，碱蚀阳极氧化；铝材厚度：装饰型材截面厚度（0.8mm-1.2mm）;结构型材截面厚度(1mm-1.5mm)。2、主屏风桌上屏风为：扪布面板+钢板面板、桌下屏风为钢板面板，屏风厚度为60mm，要求屏风采用上下走线，共6个插座（1个网络，1个电话其余为五孔插）。侧面屏风桌上屏风为扪布面板+钢板面板，桌下屏风为钢板面板，要求桌下开4个86型插座面板，屏风厚度为40mm3、台面板：基材为E0级刨花板，表面为优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。4、封边：采用2.5mm同色PVC封边。（含塑键抽、主机托、吊柜、吊书架） | 张 | 3884.07 |
| 29 | 主管工位 |  | 3000\*1500\*1200 | （1）屏风：40mm+40mm厚中行灰色铝合金型材屏风工作位，（2）屏风分级：台面以上为扪布面板+磨砂钢化玻璃，台面以下白色精密网孔一级冷轧钢板冲孔（1.0mm厚）；（3）台面板：L型MFC台面板(1700\*550\*25、1500\*550\*25)，（4）五金配件：门铰、三节路轨采用优质高碳钢模具成形，使用“乐斯特弗”锁具.（5）配置：配无顶柜、活动主机架、前挡板离地200mm、键盘架、钢脚、文具盒线盖、工位牌；推三柜抽屉采用三节导轨，标配5轮，当抽屉完全打开时具有防倾倒功能（6）线路管理：桌下均带走线槽，走线系统预留4个插座孔位。走线量强大，所有线槽内带ABS料的保护套、避免表层在安装时刮坏，分线夹可移动、分为多层便于强弱电分开，更合理利用走线槽的空间。 | 张 | 5115.04 |
| 30 | 活动柜 |  | 400\*500\*600 | 1、基材：采用宝钢或鞍钢或同档次品牌。钢板厚0.8mm，涂装前经由脱脂、水洗、皮膜化成、再水洗等十道防锈前处理，再经隧道式高静电自动涂装。 2、涂料：粉末采用静电喷粉。粉末通过ISO14001 环境体系认证，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准。 3、工艺要求：表面均采用亚光粉体涂料，硬度达H级，硬度≥0.4；耐冲击，耐水性。 4、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，高低之差应小于1mm。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角。 6、五金配件：采用优质品牌五金配件。  | 个 | 707.96 |
| 31 | 职员椅 |  | 635\*585\*955 | 1、面料：双层透气网布2、海绵：座垫优质高密度定型绵,3、曲木板：12mmE1级优质曲木板,4、扶手：升降PP扶手,5、底盘：浙江“中泰”底盘，STG机构（单档初始位置锁定） ,6、气杆：韩国“三弘”气杆，行程92±3mm,7、椅脚：黑色尼龙五星脚,8、椅轮：浙江“中威”尼龙PA轮  | 把 | 902.65 |
| 32 | 休闲沙发 |  | 2160\*880\*830 | 1、面材：使用优质头层真皮+仿皮2、海绵：使用优质高回弹密度海绵3、内架：采用钉架结构，材料为优质落叶松及E0级夹板4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚 | 张 | 4005.31 |
| 33 | 休闲茶几 |  | 1200\*600\*400 | 基材：茶几面为加厚板，采用冷压工序处理； 贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色 五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强 表面：茶几表面光滑，有光泽，整体效果好 封边：采用优质PVC封边，用“立盛”热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入  | 只 | 1363.72 |
| 34 | 隔断储物柜子（其中二层综合和个金隔断上面为花架） |  | 1200\*400\*1100 | 基材：采用欧洲E0基材标准，甲醛释放量趋于0；贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色；五金：移门五金为知名品牌移门五金，定位效果好； 表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用知名品牌热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；移门：白色移门做黑色工艺线，蓝瓦楞板材更体现产品层次、立体感； | 个 | 1398.23 |
| 35 | 工位 |  | 1400\*1040\*750 | 基材：采用欧洲E0级基材标准，甲醛释放量趋于0。贴面：板材采用“夏特”饰面纸，耐磨，不易变色。五金：设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固；门板斜边工艺，亦可充当拉手，手感更佳，体现出产品现代化设计。表面：光滑，有光泽，整体效果好；封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入； 带有活动柜 | 张 | 2385.84 |
| 36 | 值班床 |  | 1200\*2000 | 1、基材：实木松木框架 2、靠垫：加厚软包可拆卸式靠垫 3、床垫：含床垫配10mm生态棕垫。4、甲醛释放量符合国家标准； | 张 | 2876.11 |
| 37 | 更衣柜(上下为一组) |  | 900\*500\*1850 | 采用上海宝钢钢板，厚度0.8mm-1.2mm，钢板表面经除油、除锈、磷化等前处理，表面采用环保静电粉末高温塑化而成；产品使用标准件、紧固件进行镀锌处理，表面光滑平整、无尖角凸起；色泽一致，漆面均匀无划痕。内含挂衣通、一块层板、一面小镜子。 | 组 | 1752.21 |
| 38 | 更衣柜2 |  | 1200\*480\*1800 | 采用上海宝钢钢板，厚度0.8mm-1.2mm，钢板表面经除油、除锈、磷化等前处理，表面采用环保静电粉末高温塑化而成；产品使用标准件、紧固件进行镀锌处理，表面光滑平整、无尖角凸起；色泽一致，漆面均匀无划痕。内含挂衣通、一块层板、一面小镜子。 | 组 | 1698.23 |
| 39 | 接待台 |  | 2100\*800\*1080 | 基材：采用欧洲E0级刨花板及E1级中纤板基材标准，甲醛释放量符合国家标准；面材:以黑胡桃木饰面为主搭配森工白防火板及深海蓝油漆饰面； 五金：设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固，符合人性化设计； 封边：采用优质实木颗粒板为基材和PVC边，用优质热熔胶经200℃高温压制于边部， 有效防止水气侵入； 表面:表面光亮平整，有光泽，整体效果好；  | 张 | 12561.06 |
| 40 | 主任班台（左、右） |  | 1800\*1550\*760 | 1、面材：60S天然白橡木/胡桃木木皮贴面。2、基材：“大亚”E0级中纤板、“丽人”E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g。3、五金：德国“海蒂诗”三节轨、乐斯特弗锁具、意大利FGV阻尼缓冲铰链；EFJ.43线盒（3个电源模块、1个HDMI模块、2个网络模块（CAT.6)、2个USB充电接口）。4、油漆：采用“展臣”水性环保油漆，开放式涂装 +白闪银涂装。5、抽屉采用一体成型工艺，无气味、环保、健康。 | 张 | 6571.68 |
| 41 | 无靠背吧椅 |  | 410\*430\*490-630 | 1、饰面：采用人造革或麻绒或绒布椅坐，温馨耐用，密度达到60kg\m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求；）2、海绵：采用优质发环保高密度定型棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。3、汽压杆：采用“协强”牌汽压杆。耐高低温性能，气弹簧经 -30℃和60℃高低温。储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%　。检验依据：GB/T　29525-20134、脚架：φ450mm电镀喇叭盘金属脚一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用； | 张 | 982.3 |
| 42 | 折叠桌 |  | 1200\*600\*750 | 1、面材、基材：采用“露水河、康达康、福人”等符合国家环保标准E0级的浸渍胶膜纸饰面刨花板， 游离甲醛释放量≤0.05mg/m³(气候箱法)，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；2、PVC封边：采用“瑞杰、兄奕、恒德”等品牌2.0mmPVC封边带，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；其中甲醛释放量≤0.1mg/L，检测依据：GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。3、折叠脚架：采用“宝钢”或“鞍钢”同级别品牌优质冷轧工业管型材，经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的“黑镍”电泳工艺，电镀层厚度≥0.1mm.附着力强，抗氧化能力强。哑光镜面处理、质感好。 | 张 | 850.44 |
| 43 | 洽谈桌 |  | 650\*750 | 1、面材、基材：采用“露水河、康达康、福人”等符合国家环保标准E0级的浸渍胶膜纸饰面刨花板， 游离甲醛释放量≤0.05mg/m³(气候箱法)，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；2、PVC封边：采用“瑞杰、兄奕、恒德”等品牌2.0mmPVC封边带，表面光滑，无节疤、凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物；其中甲醛释放量≤0.1mg/L，检测依据：GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。3、钢架：采用“宝钢”或“鞍钢”同级别品牌优质冷轧工业管型材，经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面经除油除锈、陶化处理，焊接牢固、光滑平整，表面静电粉末喷塑，环保性能好，冲击强度高，达标准GB/T 13668-2003、GB/T3325-2017 | 张 | 907.96 |
| 44 | 洽谈椅 |  | 550\*420\*780 | 1、椅座采用ABS塑胶，具有抗冲击性、耐热性、耐低温性，符合QB/T 4880-2015《注塑塑料椅》标准2、脚架，直径16MM铁管，厚度足2.0MM。 | 张 | 331.86 |